Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

**Wykonanie tablic informujących o realizacji drogi rowerowej w ramach Projektu Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 36 tablic informujących o realizacji drogi rowerowej w ramach Projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Tablice o wymiarach 120x80 cm wykonane na materiale nieprzejrzystym, zapewniającym trwałość w okresie 5 lat. Dla każdej z dróg rowerowych co najmniej 2 tablice według przygotowanego wzoru – w załączeniu.

1. Tablice należy wykonać zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Księdze Identyfikacji Wizualnej znak marki Fundusze Europejskie” zamieszczonej na stronie htt.ps://w.w.w.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW\_cmyk\_09102015.pdf i w serwisie RPO WM- [www.funduszedlamazowsza.eu/promocja](http://www.funduszedlamazowsza.eu/promocja)
2. Dla każdej tablicy należy przygotować 2 sztyce wraz z obejmami mocującymi tablice (jak dla znaków drogowych).
3. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia 12 tablic w terenie przy następujących wybudowanych drogach rowerowych:

Zadanie 1. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ostrobramskiej od ul. Fieldorfa do ul. Poligonowej. – 2 tablice

Zadanie 2. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Belwederskiej - 2 tablice

Zadanie 3. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzymowskiego. – 2 tablice

Zadanie 4. Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Stanów Zjednoczonych

i ul. Ostrobramskiej. – 2 tablice

Zadanie 5. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap I. – 2 tablice

Zadanie 6. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Inflanckiej. – 2 tablice

Miejsce lokalizacji tablic na dwóch krańcach drogi rowerowej zostanie wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego.

1. Pozostałe 24 tablice wraz ze sztycami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przy ulicy Chmielnej 120.
2. Montaż 12 tablic:

Tablice będą montowane na sztycach o średnicy co najmniej 2 cale i ściankach o grubości min. 2,9 mm. Każda tablica winna być wyposażona w obejmy umożliwiające montaż na sztycach. Sztyce należy umieścić w otworach wykonanych w gruncie i zabetonować.

Montaż tablic na wysokości 180 cm dolna krawędź tablicy.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

