**Opis przedmiotu zamówienia na dostawę dla Zarządu Dróg Miejskich   
w Warszawie 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów samochodowych**

Dostawa do siedziby Zarządu Dróg Miejskich 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów samochodowych, na którą będą składać się samochody według zestawienia przedstawionego poniżej:

Część I: - 2 szt. fabrycznie nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie

całkowitej do 2,5 tony, przy czym wszystkie pojazdy dostarczone w tej części

muszą być jednej marki, tego samego modelu i typu (2020 rok produkcji).

Część II: - 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego

(2020 rok produkcji)

Oferowane, gotowe do jazdy, fabrycznie nowe samochody muszą spełniać warunki techniczne aktualnie obowiązujące w RP potwierdzone świadectwem homologacji typu pojazdu (kopia świadectwa homologacji pojazdu dostarczona wraz z dostawą) zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.) umożliwiające rejestrację pojazdów.

Wykonawca dostarczy na koszt własny do wskazanej siedziby Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie pojazdy wraz z dokumentami w języku polskim wymaganymi do ich zarejestrowania, książkami serwisowymi i gwarancyjnymi, aktualnymi świadectwami homologacji oraz instrukcjami obsługi.

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe fakturami VAT dostaw, sukcesywnie do ich realizacji, z tym że:

- dostawa - część I:

- 2 szt. samochodów dostawczego nastąpi po podpisaniu umowy zgodnie z ofertą

Wykonawcy nie później niż w terminie do 18.12.2020 roku;

- dostawa - część II:

- 1 szt. samochodu osobowego nastąpi po podpisaniu umowy zgodnie z ofertą

Wykonawcy nie później niż w terminie do 18.12.2020 roku;

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Część I:**

**2 szt. fabrycznie nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie**

**całkowitej do 2,5 tony (2020 rok produkcji):**

Nadwozie

- kabina dwuosobowa (kierowca + pasażer)

**-** kierownica po lewej stronie

- brak przeszkleń w przestrzeni ładunkowej

**-** drzwi boczne przesuwne z prawej strony

**-** drzwi tylne dwuskrzydłowe

Wymiary

* długość nadwozia min. 4100 mm maks. 4500 mm
* długość przestrzeni ładunkowej minimum 1600 mm
* wysokość przestrzeni ładunkowej minimum 1240 mm
* szerokość przestrzeni ładunkowej między wnękami kół minimum 1000 mm

Silnik

# - z zapłonem iskrowym zasilany benzyną

- pojemność skokowa minimum 990 cm3 maksimum 1600 cm3

- moc minimum 100 KM

Lakier

* kolor biały

Wyposażenie (wymagane minimum):

* ABS
* poduszka powietrzna dla kierowcy
* 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
* klimatyzacja manualna
* centralny zamek
* immobiliser
* fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska
* radio z systemem głośnomówiącym
* gniazdo elektryczne 12V

- tylne czujniki parkowania lub kamera cofania

- wspomaganie układu kierowniczego

- koło zapasowe, podnośnik i klucz do kół

- elektrycznie regulowane szyby boczne w drzwiach przednich

- regulacja kolumny kierownicy minimum w jednej płaszczyźnie

- dywaniki gumowe dedykowane do samochodu

- gumowa wykładzina przestrzeni ładunkowej dedykowana do samochodu

- pokrowce ochronne na siedzenia dedykowane do samochodu

- diodowe oświetlenie ostrzegawcze ( belka świetlna) koloru pomarańczowego z

homologacją R65 i R10 zamocowane na dachu z czarnym napisem

„ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH”.

Wymagania dodatkowe

- zużycie energii w cyklu miejskim (wg rozp. PRM z dnia 10.05.2011r – Dz. U. Nr 96 poz. 559 z 2011r) - nie więcej niż 2,9 MJ/km

- emisja dwutlenku węgla CO2 – maksymalnie do 170 g/km

# Zużycie paliwa w cyklu mieszanym zgodnie z wynikiem badań homologacji

# pojazdu - nie więcej niż 8,0 l/100km

Warunki gwarancji

- na samochód – minimum 2 lata lub 100 tys. km

- na perforację nadwozia – minimum 6 lat bez limitu przebiegu

- na powłoki lakiernicze – minimum 2 lata bez limitu przebiegu

Termin wykonania zamówienia

- termin dostawy 2 szt. samochodów dostawczych o dmc do 2,5 tony zgodnie z

ofertą Wykonawcy po podpisaniu umowy

* termin realizacji zamówienia najpóźniej do dnia 18.12.2020 r.

**Część II:**

**1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego (2020 rok produkcji):**

Nadwozie

**-** 5-cio drzwiowe

**-** kierownica po lewej stronie

* przystosowane do przewozu 5 osób

Wymiary

* długość całkowita minimum 4000 mm
* rozstaw osi minimum 2400 mm
* pojemność bagażnika minimum 290 dm3

Silnik

# - z zapłonem iskrowym zasilany benzyną

- pojemność skokowa minimum 990 cm3  maksimum 1600 cm3

- moc minimum 80 KM

Lakier

* kolor biały lub szary /srebrny lub granatowy

Wyposażenie (wymagane minimum):

* ABS z systemem wspomagania awaryjnego hamowania
* poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
* 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
* klimatyzacja manualna
* centralny zamek
* immobiliser
* fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska
* radio z systemem głośnomówiącym
* gniazdo elektryczne 12V

- tylne czujniki parkowania lub kamera cofania

- elektrycznie regulowane szyby boczne w drzwiach przednich

- wspomaganie układu kierowniczego

- koło zapasowe, podnośnik i klucz do kół;

- regulacja kolumny kierownicy minimum w jednej płaszczyźnie

- dywaniki gumowe dedykowane do samochodu

Wymagania dodatkowe

- zużycie energii w cyklu miejskim (wg rozp. PRM z dnia 10.05.2011r – Dz. U. Nr 96 poz. 559 z 2011r) - nie więcej niż 2,9 MJ/km

- emisja dwutlenku węgla CO2 – maksymalnie do 160 g/km

# Zużycie paliwa w cyklu mieszanym zgodnie z wynikiem badań homologacji

# pojazdu - nie więcej niż 7,0 l/100km

Warunki gwarancji

- na samochód – minimum 2 lata lub 100 tys. km

- na perforację nadwozia – minimum 6 lat bez limitu przebiegu

- na powłoki lakiernicze – minimum 2 lata bez limitu przebiegu

Termin wykonania zamówienia

- termin dostawy samochodu osobowego zgodnie z ofertą Wykonawcy po podpisaniu

umowy

* termin realizacji zamówienia najpóźniej do dnia 18.12.2020 r.